شرایط فنی و خصوصی تامین دو سایز بلوزهاي فشارشكن سوت بلوئر بويلر و ايرهيتر
موضوع قرار داد :
تهیه بلوزهاي فشارشكن سوت بلوئر بويلر و ايرهيتر 
توجه: درخواست شامل دو سایز بلوز به قطر خارجی  35  و  26.5  میلیمتر که از هر سایز تعداد 10 عدد مورد درخواست می باشد.
مشخصات فنی: 
الف: بلوز سوت بلوئر بویلر: (10 عدد)
 QD=26.5 mm , PT=1.25mm , PITCH= 2.5 mm ,DEPTH=5 mm, L2=8.5 mm ,L1=23 mm ,L= 263 mm
1- ضخامت  : t=0.15 mm      2- جنس : 316L     3- نوع بلوز: دو لايه      4- تعداد گام در يك اينچ: 10 

ب: بلوز سوت بلوئر ایرهیتر: (10 عدد)
 QD=35 mm , PT=1.25mm , PITCH= 3 mm ,DEPTH=6.2 mm, L2=7 mm ,L1=21 mm ,L= 258 mm
1- ضخامت  : t=0.15 mm      2- جنس : 316L     3- نوع بلوز: دو لايه  4- تعداد گام در يك اينچ: 8.5 
[image: ]L 1
L 








شرایط و سوابق فروشنده :
· فروشنده حتما باید سابقه ی انجام اين كار را داشته و ارائه نماید.
تعهدات فروشنده: 
· فروشنده موظف است تا آنالیز و کد استاندارد متریال بلوزهای تامین شده طبق مشخصات فني درج شده در شرايط خصوصي را از آزمایشگاه معتبر به خریدار ارائه نماید.
· بسته بندی مناسب ( پالت چوبی و ضربه گیر مناسب ) و محل تحویل انبار شرکت مدیریت تولید برق نکا(نیروگاه شهید سلیمی) می باشد و کلیه هزینه های حمل و نقل بر عهده فروشنده می باشد. 
· مدت زمان تامین و تحویل قطعه درخواستی 10 روز از زمان مبادله قرارداد می باشد
· کلیة مراحل تایید اقلام فوق در نیروگاه و پس از نصب در محل استفاده و اخذ نتایج مثبت عملکرد طی مدت پانزده روز کاری، انجام می شود.
                               خریدار                                                                         فروشنده
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