شرایط خصوصی درپوش های باند اسکرین واحد بخار

1-كليه ابعاد و اندازه ها مطابق نمونه اصلي و یا نقشه تایید شده، باشد . 
2- متريال قطعه ، کامپاندی حاوی 69 درصد وزنی رزین بر پایه پلی استر و 31 درصد وزنی فیلر از نوع الیاف شیشه می باشد.
3- وزن  قطعه حدود 40 کیلوگرم می باشد .
4- ابتدا نقشه قطعه ارسال گردد و پس از تایید نقشه، یکعدد قطعه مورد درخواست به نیروگاه ارسال و قطعه دوم پس از تایید نمونه اول ارسال گردد.
 5- به تشخیص خریدار و در صورت نیاز، از قطعه مذکور در محل کاری فروشنده بازدید بعمل خواهد آمد.
6- مدت زمان تحویل نمونه اول ، 20 روزكاري و قطعه دوم 10 روز پس از تاييد قطعه اول مي‌باشد.
7- ابعاد حدودی و شکل هندسی و تصویر قطعه درخواستی جهت برآورد قیمت به پیوست در قالب فایل PDF قابل مشاهده می باشد.
8-اجرای کار باید بدون واسطه و صرفا توسط شرکت برنده در استعلام باشد.
9-تعداد 8 عدد شکل شماره 1 و 8 عدد شکل شماره 2 و در مجموع تعداد 16 عدد مورد درخواست می باشد.
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