شرح کار
لکه گیری کاشی های شکسته  10 مورد.
تعویض سنگ های شکسته پست برق 1 مورد
ترمیم کف حیاط در ابعاد 50 سانت در 70 متر با ملات ماسه و سیمان
ترمیم کف پارکینگ 10 متر مربع
حمل و نقل مصالح به عهده پیمانکار می باشد
خروج نخاله به بیرون از بیمارستان به عهده پیمانکار می باشد
بکار گیری اتباع بیگانه حتی با مجوز اکیدا ممنوع می باشد
شرکت باید دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری باشد
بازدید از پروژه الزامی می باشد و فرم بازدید باید بارگزاری گردد.
 


