مشخصات فنی:
1) خاکبرداری ، تسطیح، اجرای بتن مگر و اجرای فونداسیون به ابعاد 180× 70×70 سانتیمتر از بتن با عیار 350 کیلوگرم بر مترمکعب
2) اجرا ی یک لایه ضد رنگ آلکیدی و یک لایه رنگ روغني به ضخامت کلي 100 میکرون طبق رال رنگ دلخواه
3) خرپا از تیرورق با جان 4 و بال 6 میل برش خورده با دستگاه CNC
4) اجرا ی تیرریزی با قوطي پروفیل به ابعاد 60×60 میلیمتر به ضخامت 2 میل به تعداد 8 ردیف در هر بال
5) پوشش کلي سایبان از ورق رنگي به ضخامت 0/6 میلیمتر با طرح سینوسي و رنگ دلخواه
6) ابعاد پوشش کلي سایبان 45 *11 متر لحاظ شده است
7) اجرای آبرو از ورق گالوانیزه در وسط سایبان جهت هدایت و تخلیه آب
8) ساخت و اجرا مطابق با نقشه های پیوست
9) جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و تخصصی و همچنین در صورت نیاز به  هماهنگی با:
10)  کارشناس واحد بهره بردار :                 09188616315
11) دفتر فنی و عمرانی دانشگاه:               08632621580   
12) واحد امور مالی:                                   08632621542
13) حسابدار واحد فنی:                             08632621560    
                                                                                   قرارداد
· کسورات قرارداد بر عهده پیمانکار خواهد بود.
· [bookmark: _GoBack]مدت اجرای قرارداد…3… ماه از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود.
· مصالح مصرفی بایستی به تائید کارشناس دفتر فنی و عمرانی دانشگاه برسد.
· همه اقلام دارای استاندارد ملی ایران و گواهی نامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن باشند

