تهیه مصالح و اجرای عایق حرارتی پایه سیمانی با ضریب هدایت حرارتی حداکثر 0.06 (w/mk) به ضخامت حدود 3 سانتیمتر روی سطح داخلی دیوارهای پیرامونی ساختمان کلاسها
قبل از اجرا لازم است سطح دیوار تمیز و عاری از گرد و غبار گرددجهت یکنواختی سطح نهایی لازم است شمشه گیری انجام شود 
سطح تمام شده باید کاملا صاف و پرداخت شده باشد نگهداری و عمل آوری ملات انجام شده بر عهده پیمانکار میباشد
*** خواهشمند است توضیحات ذیل رابا دقت مطالعه فرمائید ***
· مصالح مورد نیاز می بایستی دارای استاندارد  مشخصات فنی اعلام شده باشند
· کرایه حمل و جابجایی  به عهده پیمانکار است
· درمراحل تهیه و اجرا درصورت نیاز به جرثقیل جهت تخلیه در محل پروژه به عهده پیمانکار است 
· [bookmark: _GoBack]-تایید کمی و کیفی کالای دریافتی توسط کارشناس واحد بهره بردار براساس مشخصات فنی اعلام شده حتی در زمان تحویل دردانشگاه الزامیست و عدم تایید موجب عودت با پیگیری وهزینه پیمانکار می گردد.
· جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و تخصصی و همچنین در صورت نیاز به  هماهنگی با:
·  کارشناس واحد بهره بردار :مهندس       09122411430
· دفتر فنی و عمرانی دانشگاه:               08632621580   
· واحد امور مالی:                                   08632621542
· حسابدار واحد فنی:                             08632621560    
· پرداخت هزینه بعد از ارسال صورت وضعیت قرارداد و تایید کارشناس واحد بهره بردار ازکمی و کیفی کالا و خدمات وهمچنین پس از طی مراحل اداری و مالی دانشگاه اراک از واحد مالی/حسابداری  قابل پرداخت می باشد./
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   قراردادها
· کسورات قرارداد بر عهده پیمانکار خواهد بود.
· مدت اجرای قرارداد…2… ماه از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود.
· مصالح مصرفی بایستی به تائید کارشناس دفتر فنی و عمرانی دانشگاه برسد.
· همه اقلام دارای استاندارد ملی ایران و گواهی نامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن باشند


