مشخصات سازه های طرح اسلیمی  شهرداری آذرشهر                                   

	ردیف
	مشخصات سازه ها

	1
	سازه طرح اسلیمی برابر تصاویر پیوستی  عرض مفید 125 ارتفاع 450 سانتیمتر ازلوله 3 اینچ 4 میل، ورق روغنی 3 میل برش لیزری طرح دلخواه کارفرما به تعداد 8 عدد در هر طرف پل جمعا 16 عدد سازه ( عرض تمام شده هر سازه با احتساب لوله 3 اینچ 143 سانتیمتر وطول ورق روغنی طرح اسلیمی بدون احتساب پایه ها 450 سانتیمتر خواهد بود )  اجرای نرده از لوله 2 اینچ 3 میل ونصب سازه اسلیمی از ورق روغنی 3 میل  متناسب با طرح سازه های بزرگ ، طول تمام شده سازه در هر طرف پل حدود 27 متر طول خواهد بود.


	2
	سازه طرح اسلیمی عرض مفید 125 ارتفاع 500 سانتیمتر از لوله 2.5اینچ 3 میل ، ورق روغنی 3میل برش لیزری طرح دلخواه کارفرما به تعداد 6 جفت سازه و اجرای نرده از پروفیل آهنی 4*2و4*8 با ضخامت ورق 2 میل در 5 ردیف طبق طرح اولیه کارفرما 
 

	سایر شرایط
با توجه به شرایط محل اجرای کار بازدید از محل کار قبل از ارائه قیمت و بارگذاری فرم بازدید در سامانه الزامی میباشد. 
تمام مراحل برش کاری وباز کردن نرده های موجود وحمل وتحویل در انبار شهرداری به عهده پیمانکار خواهد بود 
تمام مراحل تهیه ونصب صفحه پلیت 20*20*1.5سانت ، تخته قالب بندی ،شن وماسه وسیمان ، بولت ومیلگرد نمره 10و16 طبق دتایل های استاندارد وتائید شده دفتر فنی جهت اجرای فنداسیون مسلح ونصب سازه ها بر روی پل ها به عهده پیمانکار میباشد
استفاده ازرینک زینچ به عنوان استر و رنگ اپکسی دو جزئی برای رنگ رویه الزامی است 
لوله گذاری برای نور پردازی ببر عهده پیمانکار می باشد
اجرای فنداسیون از بتن مسلح با عیار بتن 350 ، جاگذاری صفحه پلیت ها طبق طرح واجرای نمای سنگی از سنگ تراورتن سفید عباس آباد سوپر به ارتفاع 60 سانتیمتر ودرپوش از همان سنگ به ضخامت حداقل 4 سانتیمتر  در سازه هر دو پل 





