مشخصات فنی اتصال آکاردئونی یونیورسال(لرزه گیر):
[bookmark: _GoBack]
· اتصال آکاردئونی یونیورسال 150 میلیمتر(6 اینچ) به طول 500 میلی مترفلنچدار PN16 مهاردار با متریال بلوز S.S304
· طراحی و ساخت و تست اتصالات فلزی مطابق با آخرین ویرایش استاندارد EJMA 10 می باشد.
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