[bookmark: _GoBack]                                                          مقادیر عملیات تکمیل ساختمان شعبه جانبازان 
	ردیف
	شرح عملیات
	واحد
	مقدار
	قیمت واحد(ریال)
	قیمت کل(ریال)
	توضیحات

	1
	تهیه و اجرای کناف سقف ورودی شعبه و آبدارخانه و تهیه و اجرای دامپای سقف سرویس بهداشتی رنگ سفید درجه یک با مصالح زیر کار به صورت کامل و مورد تایید بانک 
	مترمربع (طول)
	حدودا 35
	
	
	

	2
	تهیه و اجرای آجرچینی سرپله ، اتاق سرور و آبدارخانه و ورودی شعبه و زیر شناژ های افقی ورودی شعبه با آجر سفال به ضخامت 20 سانتی متر و آجر گری به ضخامت 35 سانتی متر  با مصالح به صورت کامل و مورد تایید بانک 
	مترمربع

	
150
	
	
	

	3
	تهیه و ساخت و نصب نرده بان و درب سرپله ، نعل درگاه و نصب صفحات جهت نصب در دیوار آبدارخانه تهیه و نصب وال پست دیوار سرپله و اتاق سرور نبشی کشی دیوار جان پناه و کتیبه و قاب درب ریل برقی سردرب ورودی شعبه ، تهیه و نصب چهارچوب فلزی فرانسوی با اتصالات و رنگ آمیزی به صورت کامل و مورد تایید بانک 
	کیلو گرم 
	حدودا 1900 
	
	
	

	4
	تهیه و اجرای نمای شعبه با سنگ تراورتن دره بخاری ضخامت 2 سانتی درجه 1 و سنگ پله و خیز با سنگ نهبندان درجه یک ضخامت 3 سانتی با ابزار و مصالح و داربست به صورت کامل و مورد تایید بانک 
	مترمربع

	حدودا 30 متر مربع
	
	
	

	5
	تهیه و نصب توالت فرنگی 1 عدد و سنگ توالت ایرانی 1 عدد  با اتصالات و شیرآلات و مصالح و تهیه و نصب  فلاش تانک 1 عدد ، جا مایع ، آینه و روشویی کابینتی 1 عدد به صورت کامل و مورد تایید بانک
	
	
	
	
	

	6
	تخریب موزاییک فرش قدیمی ورودی شعبه و ملات زیر کار و حمل نخاله های موجود به بیرون از کارگاه به صورت کامل و مورد تایید بانک 
	متر مربع 
	حدودا 60 متر مربع
	
	
	

	7
	تهیه و اجرای موزاییک فرش ورودی شعبه به ابعاد 40×40 درجه یک ویبره شده با ملات ماسه و سیمان و مصالح به صورت کامل و مورد تایید بانک 
	مترمربع
	حدودا 60 متر مربع
	
	
	

	8
	تهیه و اجرای لوله کشی گاز ورودی شعبه شامل (مصالح نصب و تهیه نقشه و تاییدیه اداره گاز و نصب کنتور ) تهیه و نصب دریچه بخاری جهت لوله پکیج و لوله هود و دریچه هوای گاز با مصالح به صورت کامل و مورد تایید بانک
	فیکسه 
	
	
	
	

	9
	تهیه و نصب سیستم فاضلاب شهری (شامل 10 متر حفاری شبکه به عمق 80/1) + برش آسفالت + خاکبرداری ، نصب سیفون + نصب لوله شبکه + پر کردن + آسفالت و ... بصورت کامل) با مصالح به صورت کامل و مورد تایید بانک 
	
	
	
	
	

	11
	تهیه و اجرای سقف سرپله با تیرچه و فوم و بلوک همراه با آرماتوربندی با مصالح به صورت کامل و مورد تایید بانک 
	مترمربع
	5
	
	
	

	12
	تهیه و اجرای سیمانکاری دیوارهای خرپشته + دیوار جان پناه + دیوار پشت سمت همسایه + ماهیچه روی لوله ها  ، ماهیچه اطراف سقف با مصالح به صورت کامل و مورد تایید بانک 
	مترمربع
	حدودا 120 متر مربع
	
	
	

	13
	حفر چاه ارت به عمق 3 متر 
	مترطول
	3
	
	
	

	جمع کل به حروف : 
جمع به عدد : 


 نام شرکت : 
مهر و امضاء : 
آدرس شرکت : 
تلفن : 
