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اداره کل امور عشایر جنوب کرمان

خرید لوله پلی اتیلن  مناطق عشایری شهرستان منوجان   طبق مشخصات ذیل
مرحله اول -  سامانه	                                      شماره درخواست سامانه :  5099
	ردیف
	نام مشخصات کالا/خدمات

	مقدار
	واحد
	قیمت پیشنهادی
بدون احتساب ارزش افزوده(ریال)
	ملاحظات

	
	لوله پلی اتیلن-PE100 32 mm (10)بار
	3000
	متر
	
	خرید و حمل و تخلیه بر عهده برنده می باشد. محل تخلیه شهرستان منوجان  می باشد.


	جمع کل
	
	


          •	بازرسی مواد اولیه وحین تولید(بازرسی سطح یک) لوله های پلی اتیلن توسط شرکت بازرسی فنی پویا صنعت مشتاق انجام می      شود.هزینه های ایاب وذهاب نمایندگان کارفرما وشرکت بازرسی در طول انجام پروژه ساخت بر عهده تولید کننده می باشد.
            •   موارداولیه بایستی ازنوع مواد بکر CRP100 مشکی پتروشیمی های مورد تایید باشد.مشخصات فنی پیوست الزامی وبایستی در پروژه   ساخت لحاظ گردد، لوله ها کلافی بایستی دارای درپوش مناسب باشند.
          •	هزینه بارگیری، حمل ،تخلیه کالا بر عهده فروشنده می باشد.
[bookmark: _GoBack]     _ دارای ضمانت نامه بدون قید و شرط(حداقل 7سال)
    _ ارائه ضمانت نامه الزامی است.
    _ پرداخت به صورت نقد می باشد.


· شماره تماس ثابت  تامین کننده  : .................................                                                       مهر و امضاء
· شماره تماس همراه تامین کننده :  .................................                                               شرکت / پیمانکار

مشخصات فنی لوله های پلی اتیلن HDPE
مواد لازم برای تولید لوله ها واتصالات منطبق با استانداردINSO14427-1  باشند .لوله ها بایدیک لایه واستفاده ازنوارشناساگر درلوله ها مجازنیست.
مواد اولیه ساخت لوله ها واتصالات ،گرانول خودرنگ (مشکی) پلی اتیلن سنگین از نوع CRP100 مشکی تولید شده توسط صنایع پتروشیمی ونه شرکتهای آمیزه ساز) ودارای تاییدیه های لازم باشدکه جهت تولید لوله پلی اتیلن مطابق با استانداردINSO 14427-2 مناسب باشد.
مشخصات لوله های مورد نیاز (بغیر از لوله های سایز20 و 25 میلیمتر)بایستی مطابق جدول ذیل واستانداردINSO14427-2  باشند
	PN 10 Bar
	PE100
	SDR 17



تبصره: لوله های سایز 20 میلیمتر با SDR 11 ولوله های 25 میلمتر با SDR 13.6 مد نظر می باشد.
کلیه آزمونهای کیفی وکنترل ابعادی مطابق با استاندارد INSO 14427-2  بایستی تحت نظارت بازرسی فنی صورت پذیرد.
حمل ونقل بایستی به گو نه ایی باشد که درزمان تحویل هیچگونه آسیبی به لوله ها واردنگردد.
تولید کننده می بایست همکاری لازم را بانماینده خریدار به عمل آورده وامکانات ومدارک لازم برای کنترل های مورد نظر را دراختیار ایشان قراردهد.
نشانه گذاری لوله ها بایستی مطابق با استاندارد INSO 14427-2  وبا نوارشناساگر رنگی قابل رویت باشد.
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          اداره کل امور عشا?ر جنوب کرمان     خر?د لوله پل? ات?لن  مناطق عشا?ر? شهرستان منوجان   طبق مشخصات ذ?ل   سامانه -   مرحله اول                                            شماره درخواست سامانه  :    5099  

رد?ف   خدمات / نام مشخصات کالا     مقدار   واحد   ق?مت پ?شنهاد?   بدون احتساب  ارزش  ) ر?ال ( افزوده   ملاحظات  
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