[image: image1.jpg]-

(&) plo! (i g Sloyd jgol 35 50

Imam reza medical research & training hospital
Tabriz — Iran

[



[image: image1.jpg]


مشخصات فنی کابل ECG و پروب SPO2
· کابل ECG مانیتورها 3 لید باشد.
· پروب​های پالس یک تکه باشند.
· پروب​های پالس کودک، سیلیکونی باشد.

· جنس سیم​ها، رسانا با کیفیت بالا و مقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگی باشد.

· پوشش خارجی سیم​ها عایق مقاوم و ایمن باشد.

· حداکثر درصد خطای اندازه​گیری 5% باشد (ارائه مستندات الزامی می​باشد).
· حداقل مدت گارانتی یکسال باشد.

· دارای مجوز imed باشد.
· لازم به ذکر است بارگزاری پیش فاکتور الزامی بوده و در صورت مغایرت مشخصات کالای ارسالی با مشخصات فنی بارگزاری شده در سامانه، این مرکز رأساً می​تواند نسبت به ابطال استعلام اقدام و کالا را عودت نماید. همچنین درصورت حائز شرایط بودن، مرکز می​تواند نسبت به اخذ نمونه اقدام نماید، پرواضح است مرکز در تایید یا رد کالا با دلایل فنی مختار می​باشد.
· تعداد اکسسوری​های مورد​نیاز به شرح ذیل می​باشد:
	مانیتور Saadat

	SPO2
	ECG

	14 پین
	20 پین
	کودک 20 پین
	3 لید

	10
	40
	7
	27
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