
صورت ریز تعمیر و بهسازی ساختمان اداره دامپزشکی شهرستان پاوه(شامل عملیات سفت کاری ساختمان)
	ردیف
	شرح مقادیر
	مقدار
	قیمت واحد    
( ريال )
	قیمت کل 
( ريال )
	توضیحات

	1
	تهیه (وال پست) یا نصب نبشی و سپری از نوع فلزی ساوه یا اصفهان درجه یک جهت مهار دیوار سفالی در اسکلت فلزی
	100کیلوگرم
	
	
	با اجرای ضد زنگ

	2
	تهیه و اجرای دیوار های جانبی ساختمان با اجر سفال 14 سانتی(نوع درجه یک اصفهان یا تبریز) با مصالح  ماسه شکسته 06و سیمان با عیار 200 در ساختمان اسکلت فلزی
	300 متر مربع
	
	
	

	3
	تهیه و اجرای دیوار های تیغه داخلی ساختمان با اجر سفال 9 سانتی(نوع درجه یک اصفهان یا تبریز) با مصالح  ماسه شکسته 06و سیمان با عیار 200 در ساختمان اسکلت فلزی
	50 متر مربع
	
	
	

	جمع کل قیمت پیشنهادی
	
	
	ریال


       

    مهر و امضاء پیمانکار
*کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار بوده و فقط مالیات بر ارزش افزوده  در صورت شمولیت پیمانکار به عهده کارفرما می باشد و قرارداد پیمان از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی تعمیر و تجهیز واحدهای فنی بصورت نقدی قابل پرداخت می باشد.
اعلام قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میبایست بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شود.
هیچ گونه تعدیل، ضرایب ، تجهیز کارگاه و افزایش قیمت مشمول پیمان فوق نمی گردد. 

