درخواست خرید تجهیزات ذخیره سازی به شرح ذیل ؛ 
	PN
	QTY
	Description
	ROW

	
	2
	SFP+ Module for Qnap -10G -MM
	1

	727054-B21
	1
	HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adapter
	2

	QK734A
	2
	HPE Premier Flex LC-LC Multi-Mode QM4 5m
	3

	ST8000NM000A
	2
	HDD Seagate/ ST8000NM000A /Enterprise/Exos/7E8/SATA 6Gb/s (SATA III)/Non-SED/SN01/8 TB
	4

	ST14000NM001G
	3
	Seagate/ ST14000NM001G /Enterprise/EXOS x16/SATA 6Gb/s (SATA III)/Non-SED	SN02/14 TB
	5

	
	2
	SFP+ Module Om4 for HPE FLR-CARD -10G - MM
	6

	
	2
	Patch Cord – Multi Mode 20 Metr 
	7

	
	2
	HPE StoreFabric SN1100 16Gb Dual Port FC
	8



1- با توجه به وجود دو دستگاه QNAP پیمانکار باید 3 عدد هارد دیسک 8 TB را از یکی از دستگاه ها باز نموده به همراه دو عدد دیسک دیگر در دستگاه دیگر نصب نماید. تنظیم Raid و تنظیم بکاپ های مورد نیاز ارائه شده و باید انجام پذیرد. 
2- دو  عدد کابل فیبر بیست متری از اطاق سرور تا نقطه مورد نظر نصب و تنظیم دستگاه فوق از طریق کابل فیبر صورت پذیرد. کارت FLR مورد نیاز سرور G10 نیز از طریق فوق و اتصال به VeeamBackup تنظیم گردد.
3- دستگاه دیگر QNAP در حال حاضر در دستگاه نصب شده و 3 عدد هارد 14 TB باید روی این دستگاه نصب و تنظیم Raid صورت پذیرد. اطلاعات قبلی پشتیبانی گیری شده و تنظیم VeeamBackup جهت دستگاه دوم Qnap  صورت پذیرد.
4- فروشنده می بایست دارای گواهی افتا  در گرایش امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها ، زیرساخت ها و سرویس ها باشد .
5- فروشنده می بایست دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک  در گرایش تولید و ارائه رایانه های غیر main frame  با رتبه حداقل 4 باشد.
6- دستگاه ها / قطعات و تجهیزات می بایست اورجینال ، اصلی و دارای گارانتی معتبر باشد. (سه سال گارانتی معتبر شرکت Qnap نماینده اصلی ملاک تایید میباشد.)
7- کلیه کالا ها می بایست به صورت پک اورجینال و  قابل راستی آزمایی در کمپانی تولیده کننده  باشد.
8- حمل/ تحویل بر عهده فروشنده می باشد.
9- گارانتی ، نصب و راه اندازی شامل :( بکاپ فایل های مورد نیاز ، جابجایی دیسگ ها ، کانفیگ رید و اجرای بکاپ های جدید در دو دستگاه ) برعهده فروشنده  بوده و  می بایست در محل کارفرما انجام گردد.
10- تحویل قطعات و کالاها دقیقا طبق مشخصات و پارت نامبر اعلامی صورت می پذیرد.
11- به پیشنهادات کالاهای مشابه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12- در صورتیکه در مرحله تست سخت افزار مشخص شود قطعه یا تجهیزی دچار مشکل می باشد، فروشنده موظف به باز نمودن تجهیز و تحویل جایگزین و نصب مجدد می باشد.
13-  خدمات دوره گارانتی (گارانتی تجهیز و سرویس) بصورت 7*24 بصورت تلفني ، ارسال ايميل يا در صورت عدم رفع مشكل ‌بصورت حضوری در صورت نیاز کارفرما می باشد.
