مناقصه محوطه سازی بین کتابخانه و خیابان دسترسی به سازمان مرکزی دانشگاه اراک
دانشگاه اراک در نظر دارد محوطه سازی بین کتابخانه و خیابان دسترسی به سازمان مرکزی ، را به انجام برساند. لذا در صورت تمایل نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت خود همکاری لازم به عمل آورید.
1. شرح عملیات (تمامی آیتمها به جز کف پوش تهیه و اجرا بر عهده پیمانکار ، آیتم کف پوش تهیه با کارفرما و اجرا با پیمانکار):
· برداشت خاک نباتی و مرده روی کار 
· شخم زدن و اجرای شفته آهک بستر کار و متراک کردن کار
· تهیه و اجرای بتن مگر زیر کار برای مسیر پیاده راه
· تهیه و اجرای بتن 25 مگا پاسگال برای پارکینگ و محل تردد خودرو
· تهیه و اجرای جدول سنگی در قسمتهای مورد نیاز
· تهیه لوله و اجرای لوله گذاری در مسیر نهر خیابان و تهیه و اجرای بتن 250 روی لوله ها
· ایجاد مسیر آبرو از پیاده راه به باغچه پایین دست
· تکمیل دیوار چینی منهولهای مسیر 
· تهیه مصالح و اجرای دال بتنی مسلح با تعبیه محل نصب درب منهول 
· تهیه درب منهول دایره قطر 60 چدنی برای منهولهای برق
· اجرای کف پوش بتنی به ابعاد 40 در 40 سانتیمتر مطابق با طرح ارائه شده
· اجرای سنگ در قوس مطابق رینگ سازمان (بابت برشکاری در قیمت ارائه شده لحاظ شود و آیتم جداگانه پرداخت نمی گردد)

2. به این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.
3. به این قرارداد تجهیز کارگاه مقطوع داده می شود و پرداخت مازادی صورت نمی گیرد.
4. بابت حمل نزدیکترین تولید کننده ی مورد تائید کارفرما ملاک محاسبه می باشد.
5. فهرست بهای ابنیه و فاضلاب سال 1404 فهرست منضم به پیمان می باشد.
6. مدت قرارداد از زمان عقد قرارداد به مدت 5 ماه می باشد.
7. اعتبار قرارداد به صورت نقد میباشد.
8. سایر شرایط (تضامین و ...) وفق شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه.
9. برنده مناقصه جهت عقد قرارداد به واحد حقوقی معرفی خواهد شد.
10. ارائه برنامه زمان بندی اجباری است.
11. برآورد (مطابق با فهرست بهای ابنیه سال 1404):
	[bookmark: RANGE!A1:I48]پیاده راه کتابخانه و پارکینگ طرفین ساختمان مرکزی دانشگاه اراک - ریز مالی ابنیه(فهرست1404 )

	ردیف
	ردیف فهرست بها
	شرح ردیف
	واحد
	مقدار
	بهای واحد برآورد
	ضریب 
	حاصل برآورد

	1
	 
010230
	سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا 15
سانتیمتر به روش مغزه گیری
	مترطول
	12
	16,398,000
	1.00
	196,776,000

	2
	 
010405
	تخریب بتن غیرمسلح
	مترمکعب
	2
	15,775,000
	1.00
	31,550,000

	3
	 
010402
	تخریب بنایی های با مصالح غیر از خشتی و چینهای که با
ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد
	مترمکعب
	2
	1,757,000
	1.00
	3,514,000

	4
	 
010515
	برچیدن جدولهای بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد
	مترطول
	30
	580,000
	1.00
	17,400,000

	5
	 
020102
	کندن زمین در زمینهای خاکی و ریختن خاکهای کنده
شده به کنار محلهای مربوط
	مترمکعب
	60
	1,401,000
	1.00
	84,060,000

	6
	 
020401
	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر
لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا  21متر و تخلیه
آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن
نباشد
	مترمکعب
	60
	974,000
	1.00
	58,440,000

	7
	 
020402
	اضافه بها به ردیفهای  020101و  ،020401به ازای هر
 20متر حمل اضافی با وسایل دستی و حداکثر تا  100متر
(کسر 20متر به تناسب محاسبه میشود
	مترمکعب
	60
	457,500
	1.00
	27,450,000

	8
	 
030101
	شخم زدن هر نوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی به عمق تا 35سانتیمتر
	مترمربع
	1610
	7,510
	1.00
	12,091,100

	9
	 
030103
	کندن زمین در زمینهای خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه
وحمل مواد حاصل تا فاصله  20متر از مرکز ثقل برداشت و
توده کردن آن
	مترمکعب
	710
	147,000
	1.00
	104,370,000

	10
	 
030404
	جابجایی خاکهای حاصل از کندن زمین یا خاکهای توده
شده (به جز زمین لجنی)، حداکثر تا  50متر با بولدوزر یا
وسیله مشابه از کنار محل کندن زمین به محل دپو یا برعکس
به ازای هر 20متر. (کسر  20متر به تناسب محاسبه میشود.
	مترمکعب
	595
	65,500
	1.00
	38,972,500

	11
	 
030701
	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده
و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله
 100متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن
	مترمکعب
	755
	210,500
	1.00
	158,927,500

	12
	 
030702
	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده،
وقتی که فاصله حمل بیش از  100متر تا  500متر باشد، به
ازای هر  100متر مازاد بر 100متر اول (کسر  100متر به
تناسب محاسبه میشود)  
	مترمکعب
	3470
	8,120
	1.00
	28,176,400

	13
	 
030703
	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده،
وقتی که فاصله حمل بیش از 500متر تا  100کیلومتر باشد،
برای هر کیلومتر مازاد بر  500متر اول، برای راههای آسفالتی
(کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه میشود)
	مترمکعب کیلومتر
	1825
	41,500
	1.00
	75,737,500

	14
	 
030801
	تسطیح بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده (به جز
شیروانیها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی
	متر مربع
	470
	5,650
	1.00
	2,655,500

	15
	 
070202
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر
 12تا  18میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم
	کیلو گرم
	399.6
	375,500
	1.00
	150,049,800

	16
	 
080102
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته،
با 150کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن
	مترمکعب
	160
	17,152,000
	1.00
	2,744,320,000

	17
	 
080103
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با
مقاومت فشاری مشخصه  12مگاپاسکال
	مترمکعب
	12
	17,996,000
	1.00
	215,952,000

	18
	 
080106
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با
مقاومت فشاری مشخصه  25مگاپاسکال
	مترمکعب
	66
	20,162,000
	1.00
	1,330,692,000

	19
	 
080111
	اضافه بها به ردیفهای 080101تا  ،080109در صورتی که
از سنگ شکسته کوهی استفاده شده باشد.
	مترمکعب
	243
	940,000
	1.00
	228,420,000

	20
	 
080304
	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر ۱۵ سانتی‌متر یا کمتر باشد
	مترمکعب
	231
	304,000
	1.00
	70,224,000

	21
	 
080305
	اضافه بها برای کرمبندی به منظور هدایت آب (حجم کل
بتن که برای آن کرمبندی انجام شده ملاک محاسبه است)
	مترمکعب
	231
	281,000
	1.00
	64,911,000

	22
	 
110205
	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان  .
	مترمربع
	5
	5,700,000
	1.00
	28,500,000

	23
	 
110201
	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر
فشاری و ملات ماسه سیمان 1:5
	مترمکعب
	4
	25,217,000
	1.00
	100,868,000

	24
	 
110901
	شفته ریزی با خاک محل و  150کیلوگرم آهک شکفته در
مترمکعب شفته
	مترمکعب
	160
	5,202,000
	1.00
	832,320,000

	25
	 
160409
	تهیه شبکه میلگرد پیشجوش ساخته شده (مش) از میلگرد
ساده به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با سیم پیچی
لازم 
	کیلوگرم
	100
	402,500
	1.00
	40,250,000

	26
	 
180304
	اندود سیمانی به ضخامت تا  2سانتیمتر، روی سطوح
قائم، با ملات ماسه سیمان .
	مترمربع
	7
	1,161,000
	1.00
	8,127,000

	27
	 
180308
	اندود سیمانی به ضخامت تا  2سانتیمتر، روی سطوح
افقی، با ملات ماسه سیمان 1:5
	مترمربع
	2070
	933,000
	0.50
	965,655,000

	28
	 
210105
	 اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته
پرسی، به ضخامت  4سانتیمتر و به سطح تا 16
دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان 1:5
	مترمربع
	2070
	3,118,000
	0.50
	3,227,130,000

	29
	210305
	اضافه بهای افزایش ضخامت کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی
به ازای هر سانتیمتر افزایش ضخامت نسبت به  4سانتیمتر
تا  8سانتیمتر.
	مترمربع
	2070
	208,500
	0.50
	215,797,500

	30
	 
220529
	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت شکلاتی، طلایی یا طوسی
خرمدره (زنجان) در سطوح افقی
	مترمربع
	7
	7,922,000
	1.00
	55,454,000

	31
	 
220601
	اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک درسطوح افقی، در صورتی که سنگهای پلاک در سطوح قائم نصب شوند
	مترمربع
	4
	558,500
	1.00
	2,234,000

	32
	 
220603
	اضافه بها به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگهای گرانیت برای سطوح قائم
	مترمربع
	3
	879,500
	1.00
	2,638,500

	33
	221204*
	اضافه بها حکمی بودن سنگ کف و بدنه
	مترمربع
	7
	792,200
	1.00
	5,545,400

	34
	221206**
	اجرای جدول سنگی 30 به عرض 10 سانتیمتر 
	مترطول
	150
	3,000,000
	1.00
	450,000,000

	35
	280101
	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک،
هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30کیلومتر و
تا  75کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30
کیلومتر
	تن-کیلومتر
	4200
	28,400
	1.00
	119,280,000

	36
	280102
	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک،
هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30کیلومتر و
تا  150کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30
کیلومتر
	تن-کیلومتر
	31812
	19,600
	1.00
	623,514,220

	37
	280103
	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30کیلومتر و تا 300کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر
	تن-کیلومتر
	107.89
	13,500
	1.00
	1,456,542

	جمع کل
	12,323,459,462

	ضریب بالاسری
	1.30

	ضریب منطقه
	1.03

	جمع کل (با ضرایب)
	16,501,112,220



	پیاده راه کتابخانه  مرکزی دانشگاه اراک - ریز مالی شبكه جمع آوري
و انتقال فاضلاب(فهرست1404 )

	ردیف
	ردیف فهرست بها
	شرح ردیف
	واحد
	مقدار
	بهای واحد برآورد
	ضریب 
	حاصل برآورد

	1
	040101
	لوله گذاری با لوله پلیاتیلن فاضلابی به قطر 200میلیمتر و
عمق ترانشه تا  2متر
	مترطول
	140
	2,504,000
	0.30
	105,168,000

	2
	040103
	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر  250میلیمتر وعمق ترانشه تا  2متر.
	مترطول
	20
	2,733,000
	0.30
	16398000

	3
	090401
	تهیه و نصب دریچه چدنی آدم رو با قاب مربوط به طور
کامل
	کیلوگرم
	770
	449,000
	1.00
	345,730,000

	4
	150201
	لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر  200میلیمتر
	مترطول
	140
	1,532,000
	1.00
	214,480,000

	 
	150202
	لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 250میلیمتر.
	مترطول
	20
	2,361,000
	1.00
	47,220,000

	جمع کل
	728996000

	ضریب بالاسری
	1.30

	ضریب منطقه
	1.01

	جمع کل (با ضرایب)
	957171748



	[bookmark: RANGE!A1:E8]تهیه ، تامین ، حمل و نصب اقلام و تجهیزات سالنهای دانشگاه اراک - خلاصه مالی کل

	ردیف
	رشته
	حاصل برآورد

	1
	ابنیه 1404
	16,501,112,220

	2
	شبكه جمع آوري
و انتقال فاضلاب1404
	957171748

	4
	تجهیز و برچیدن کارگاه
	800,000,000

	جمع کل برآورد
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